* EStat script (Field Precision)
* File: HollowBeam.EIN

Mesh = HollowBeam
Geometry = Cylin
DUnit =   1.0000E+03
ResTarget =   5.0000E-08
MaxCycle =    5000

* Region 1: VACUUM
Epsi(1) =   1.0000E+00

* Region 2: ANODE
Potential(2) =   0.0000E+00

* Region 3: CELECT
Potential(3) =  -7.0000E+03

* Region 4: FELECT
Potential(4) =  -7.0000E+03

* Region 5: CATHODE
Potential(5) =  -7.0000E+03

* Region 6: EMISSION
Potential(6) =  -7.0000E+03

* Region 7: BOUNDARY
Potential(7) =   0.0000E+00

EndFile
